主要分为几个模块：

主模块，usb模块，eim模块，i2c模块，file模块，common模块。

其中usb模块围绕上位机ep0指令数据来运行。

PC端usb数据收发方式：

也是围绕ep0来处理：

发送指令：

Ep0指令直接发送，具体指令放在data里面。